Приложение № 5 към **чл. 4, ал. 1** (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА**

**РИОСВ ВАРНА**

 **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

От: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ

 *(име, адрес на възложителя)*

 гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6, БУЛСТАТ 000852544

 *(седалище, булстат)*

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6,

Телефон, факс и e-mail: тел. 0579/72070, факс 0579874117, e-mail: mayor@balchik.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Лице за контакти: Димитрин Димитров

Адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21- септември“ № 6,

Телефон за връзка: 0895554009

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че **Община Балчик** има следното предложение:

1. **Характеристика на инвестиционното предложение:**

**,, Основен ремонт на улица ,,Черни връх'' град Балчик. От ОТ707 (ул. ,,Варненска'') до ОТ11331 (ул. ,,Дунав'')**

За ремонт на пътната основа и възстановяване на съществуващата

* Съществуващата асфалтова настилка се отстранява чрез студено фрезоване;
* Разкъртва се участъка, който е с много стара, силно повредена и разрушена асфалтова е предвиден предварителен съществуващата трошенокаменна пътна основа със средна дебелина 10 см;
* Демонтират се съществуващите бетонови бордюри 18/35 - двустранно на пътните платна;
* В участъка от км 0+200 до 0+340, отдясно, пред магазин "LIDL", съществуващите бордюри се запазват;
* Полагат на трошенокаменни материали в ограничени площи за основа на бордюрите;
* Монтират се нови бетонови бордюри 15/25 двустранно на пътните платна;
* Извършва се предварителен ремонт на повърхността на пътната основа с трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-40 със различна дебелина в уплътнено състояние до проектното ниво, за изравняване и профилиране на повърхността на основата на настилката;
* Повдигат се капаците на шахтите на канализацията, които са в пътното платно - общо 7 бр;
* Повърхността на изравнителния и профилиращ пласт от трошен камък се обработва с разлив на битумна емулсия /първи битумен разлив/;
* Полага се нов пласт плътен асфалтобетон Тип А (АС 12.5 изн.А) със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см, като се следи минималната му дебелина в краищата на настилката да не е по-малка от 3.5 см;

• Съществуващите зелени площи и тротоари се запазват. Не са предвидени СМР за тяхното възстановяване.

**Съществуващо положение.
2. Обща част – местоположение - ул. „Средна гора“ в гр. Балчик “- от ОТ 705-1328-1329; L= 463,60 м.**

1. **ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ**

Целта на проекта е да се даде техническо решение за основен ремонт на пътната настилка и елементите на пътното платно. Прилежащите тротоари и зелени площи не са предмет на настоящата проектна разработка.

Предвижда се предварителен ремонт на пътната настилка и полагане на нов износващ пласт от асфалтобетон. Всички бордюри е предвидено да се подменят с нови, като се следват проектните нива на настилката.

1. Проектен габарит

Предвиденият проектен габарит на ремонтирания и възстановен уличен участък е представен в чертеж „Типови напречни профили”.

Проектното решение за се придържа към съществувщото положение, като се предвиждат ремонтни работи само за реконструкция на пътното платно и възстановяване на пътната настилка. Пътно платно - 5.00 м;

*Бордюри - нови!5/25/50 отляво и отдясно;*

1. *Ситуация, надлъжен и напречен профил*

Проектното решение запазва съществуващото положение по отношение на ситуацията. Проектираната нивелета се придържа максимално към съществуващото ниво на настилката. Категорията на движение се запазва.

Класът на улицата се запазва.

1. *Категория на строежа*

Разглежданият в проекта уличен участък е от второстепенната улична мрежа на населеното място. Съгласно чл. 137 (1) т.4 от ЗУТ и Чл. 8. (1) и чл.9 (1) от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи строежът е Четвърта категория, буква “а”, т.2 - улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас.

1. *Възстановяване на пътната настилка.*

Съгласно изискването на Възложителя проектното решение разглежда основно възстановяването на съществуващата пътна настилка.

  **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

През строителния период ще се използва трошен камък, асфалт, бетон и вода.

През периода на експлоатацията основно ще се натовари почвата и геоложката основа.

 **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;**

 Не се очакват вещества, които да са опасни при контакт с води.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се образуват единствено в резултат от движението на МПС при строителството. Това няма да повлияе на общия фон.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

С обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

 **9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.):**

 Отпадъчните води няма да се формират. За работниците ще се поставят „сухи“ тоалетни.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):**

Не касае обекти с висок и нисък рисков потенциал, съгласно чл. 99б ЗООС.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) – Няма.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Не е приложимо

Прилагам:

1. Обяснителна записка - 1 бр. на електронен и хартиен носител;
2. Скица

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 19.06.2025 г. Уведомител: …………………