Приложение № 5 към **чл. 4, ал. 1** (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА**

**РИОСВ ВАРНА**

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

От: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ

*(име, адрес на възложителя)*

гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6, БУЛСТАТ 000852544

*(седалище, булстат)*

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6,

Телефон, факс и e-mail: тел. 0579/72070, факс 0579874117, e-mail: mayor@balchik.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Лице за контакти: Димитрин Димитров

Адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21- септември“ № 6,

Телефон за връзка: 0895554009

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че **Община Балчик** има следното предложение:

1. **Характеристика на инвестиционното предложение:**

**„Монтаж на градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен в ПИ № 78639.501.84 по КККР на с. Църква, община Балчик.**

**Беседка – от метална конструкция - 3 бр.**

Във връзка с необходимост от извършване на ремонтни работи за “Обособяване на място за спорт и отдих в село Църква, община Балчик“ в ПИ № 78639.501.84 по КК на с. Църква

Във връзка с обособяване на място за спорт и отдих в село Църква, община Балчик, ще бъдат доставени и монтирани следните елементи, съгласно приложено конструктивно становище, и извършени следните видове СМР:

1. Подравняване на терен (28 x 20 м) – 560 м2;

2. Доставка и монтаж на тръба безшевна 5 м Ф60 с фундамент (монтаж през 4 м. + по две на ъгъл) боядисана – 32 бр.;

3. Доставка и монтаж на входна врата 200 х 100 см. – 1 бр.;

4. Доставка и монтаж на поцинкована плетена оградна мрежа с H = 4 m. тел ф 2,5 мм. – 96 м;

5. Доставка и монтаж на Беседки с метална конструкция с фундамент – 3 бр.;

6. барбекю Стандарт с фундамент – 1 бр.;

7. градински плот Стандарт с фундамент – 1 бр.;

8. кошче за отпадък замонолитено – 3 бр.;

9. футболни вратички малки 3х2 м с мрежа замонолитени – 2 бр.;

10. Доставка и монтаж на колове и мрежа за волейбол преместваеми – 1 бр.

Беседката представлява готово изделие изработено в заводски условия.

Основа изработена от двустранно поцинкован стоманен профил 40х20 мм и 20х20 мм. Покритие за маса и пейки изработено от вакуумно импрегнирани дъски от иглолистно дърво (бор) с дебелина 2,0 см. Покрива на беседката е от поликарбонат с дебелина 6 мм с UV защита. Капаците на беседката - 8 човека/места.

**Барбекю с голяма пещ- 1 бр.**

Представлява готово изделие, изработено в заводски условия от олекотен бетон с армировка.

**Градински плот-1 бр.**

Представлява готово изделие, изработено в заводски условия от олекотен бетон с армировка.

**Кош за отпадъци, модел П12- 3 бр.**

Кошче за отпадъци от метална конструкция. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на кошчето.

**2. Местоположение – ПИ №78639.501.84, с. Църква, общ. Балчик**

**3. Проектно решение**

Проектното решение включва изграждането на **Беседка – от метална конструкция- 3 бр., Кош за отпадъци, модел П12- 3 бр., Барбекю с голяма пещ- 1 бр., Градински плот-1 бр.**

**4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

През строителния период ще се използват цимент, пясък и вода.

През периода на експлоатацията основно ще се натовари почвата и геоложката основа.

**5. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;**

Не се очакват вещества, които да са опасни при контакт с води.

**6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се образуват единствено в резултат от движението на МПС при строителството. Това няма да повлияе на общия фон.

**7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

С обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

**8. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.):**

Отпадъчните води няма да се формират. За работниците ще се поставят „сухи“ тоалетни при необходимост.

**9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):**

Не касае обекти с висок и нисък рисков потенциал, съгласно чл. 99б ЗООС.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) – Няма.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Не е приложимо

Прилагам:

1. Конструктивно становище - 1 бр. на електронен и хартиен носител;
2. Акт за общинска собственост.
3. Искане (становище)
4. Извадка от сайта.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 28.11.2024 г. Уведомител: …………………