Приложение № 5 към **чл. 4, ал. 1** (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА**

**РИОСВ ВАРНА**

 **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

От: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ

 *(име, адрес на възложителя)*

 гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6, БУЛСТАТ 000852544

 *(седалище, булстат)*

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6,

Телефон, факс и e-mail: тел. 0579/72070, факс 0579874117, e-mail: mayor@balchik.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Лице за контакти: Димитрин Димитров

Адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6,

Телефон за връзка: 0895554009

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че **Община Балчик** има следното предложение:

1. **Характеристика на инвестиционното предложение:**

„Рехабилитация на улици в с. Оброчище и с. Кранево, община Балчик“

Основание и цел на проекта:

С основния ремонт на уличната и тротоарната настилки се цели чрез възстановяване и замяна на конструктивни и геометрични елементи, с които да се увеличи носимоспособността, устойчивостта и трайността на улицата, да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и да се осигурят по-добри условия за удобен и безопасен транспорт и безопасност на пешеходците.

Инвестиционният проект трябва да съдържа всички части, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 и да се изпълни строежът.

1. **Съществуващо положение.
2.1. Обща част – местоположение**

 **2.1.1** На улични и тротоарни настилки на ул. „Дунав“, с. Кранево, общ. Балчик с дължина от около 730 метра.

* + 1. На улични и тротоарни настилки на ул. „Приморска“, с. Кранево, общ. Балчик с дължина от около 397 метра.
		2. На улични и тротоарни настилки на ул.“Черно море“ в с. Оброчище, общ. Балчик - участък начало кръстовище с  път Е87 до кръстовище с ул.“Средна гора“ с дължина от 502.74 м**.**
		3. На улични и тротоарни настилки на ул.“Средна гора“ с. Оброчище, общ. Балчик - участък начало кръстовище с ул.“Черно море“ през центъра до кръстовище с път II-71, Батово-Оброчище с дължина 594.26 м

**3. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ**

Ситуационното решение е разработено върху кадастрален план на гр. Балчик.
Ситуационното решение е изготвено в съответствие с действащите Нормативни
документи - Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.
Основен принцип при проектирането на ситуационното решение на уличната
мрежа е съобразяване със съществуващото положение на бордюрните линии.
Оптимизирането на пътните ос е извършено чрез прави, циркулярни криви и
кошови криви. Изготвеното оптимално геометрично решение се характеризира с пълно
използване на съществуващата настилка на уличната мрежа.

  **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

През строителния период ще се използва трошен камък, асфалт, бетон и вода.

През периода на експлоатацията основно ще се натовари почвата и геоложката основа.

 **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;**

 Не се очакват вещества, които да са опасни при контакт с води.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се образуват единствено в резултат от движението на МПС при строителството. Това няма да повлияе на общия фон.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

С обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

 **9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.):**

 Отпадъчните води няма да се формират. За работниците ще се поставят „сухи“ тоалетни.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):**

Не касае обекти с висок и нисък рисков потенциал, съгласно чл. 99б ЗООС.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) – Няма.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Не е приложимо

Прилагам:

1. Обяснителна записка
2. Карти
3. Електронен носител – 1 бр.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 10.11.2022 г. Уведомител: ……………………