Приложение № 5 към **чл. 4, ал. 1** (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА**

**РИОСВ ВАРНА**

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

От: НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ

*(име, адрес на възложителя)*

гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6, БУЛСТАТ 000852544

*(седалище, булстат)*

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6,

Телефон, факс и e-mail: тел. 0579/72070, факс 0579874117, e-mail: mayor@balchik.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Лице за контакти: Димитрин Димитров

Адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември“ № 6,

Телефон за връзка: 0895554009

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че **Община Балчик** има следното предложение:

1. **Характеристика на инвестиционното предложение:**

„Рехабилитация на общински път DOB 1107 - /II-71/ Добрич- Батово/ - Одърци – граница община (Добрич – Балчик) – Храброво – Бобовец – Стражица - /DOB 2004/, в участъка с дължина 1200.00 м от с. Одърци, община Добричка до с. Храброво, община Балчик

С обект: Рехабилитация на общински път DOB 1107 Одърци – Храброво, в участъка от км 3+500 до км 4+700 с дължина 1200.00 м.

**Основание и цел на проекта:**

Основната цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък от общински път DOB 1107 Одърци – Храброво, в участъка от км 3+500 до км 4+700 с дължина 1200.00 м.

Основните изисквания към проекта за постигане на основните цели на разработката са:

- Извършване на цялостно обследване на пътя и изготвяне на комплексна оценка на съществуващото състояние на елементите на пътя в разглеждания участък;

- Подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътя;

-Възстановяване на пътната настилка и пътното тяло;

- Осигуряване на носимоспособността на настилката;

- Осигуряване равността на настилката;

- Осигуряване на технически елементи на пътя, отговарящи на нормативните за съответната проектна скорост;

- Осигуряване на добро отводняване на пътната настилка и пътното тяло;

- Ремонт и възстановяване на отводнителни съоръжения;

- Възстановяване на принадлежностите на пътя;

- Осигуряване на безопасност при организацията на движението;

Представени са текстова и чертежна част, в това число подробни ведомости и количествени сметки за изпълнение на СМР за обекта, в обем и съдържание отговарящи на Наредба 4 за обхвата на инвестиционните проекти.

Нормативни документи:

-Закон за устройство на територията;

- Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

- Наредба №РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. За проектиране на пътища;

- Наредба №РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. „За планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии“

- Закон за движение по пътищата;

- Наредба №2 от 2001 г. За сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

- Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с шътни знаци;

- Техническа спецификация на Агенция пътна инфраструктура – 2014 г.;

- „Технически правила за приложение на ограничителни системи по пътищата“ от 2010 г.;

**2. Съществуващо положение.**

По функционално предназначение път DOB 1107 Одърци – Храброво, в участъка от км 3+500 до км 4+700 е общински път I-ва категория.

За разглеждания пътен участък от общинската пътна мрежа няма извършени замервания от ИПМ при АПИ на носимоспособността по хомогенни участъци, обследване на състоянието на настилката и отводняването и обследване на равността.

Общото състояние на отделните елементи на пътя е определено на база извършени подробни огледи. Наблюдавани и проследени са всички елементи на пътя, в т. ч. пътна настилка, пътно тяло, отводняване, отводнителни съоръжения и влиянието на транспортните средства. Резултатите от извършените проучвателни работи са ползвани за изготвяне на експертна оценка на общото състояние на елементите на пътя.

**3. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ**

Функционални, проектни и транспортни характеристики на пътя транспортни функции на пътя – обслужване на община Балчик и осъществяване на връзка между селата Сенокос и Храброво, както и създаване на пряка връзка с републиканската пътна мрежа.

Проектното решение за възстановяване на пътната настилка е съобразена с общото заключение за състоянието й.

Също така се предвиждат и да се монтират нови пътни знаци II-ри типоразмер от I и II група съгласно БДС 1517:2020.

**5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

През строителния период ще се използва трошен камък, асфалт, бетон и вода.

През периода на експлоатацията основно ще се натовари почвата и геоложката основа.

**6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;**

Не се очакват вещества, които да са опасни при контакт с води.

**7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ще се образуват единствено в резултат от движението на МПС при строителството. Това няма да повлияе на общия фон.

**8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  
Съгласно НУСОВРСМ, Чл. 15. (1) т.9 ПУСО не се разработва при:

• изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване  
на пътища с дължина до 500 линейни метра;  
Съответно не се прилага проект за Управление на отпадъците за съответния  
Инвестиционен проект

**9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.):**

Отпадъчните води няма да се формират. За работниците ще се поставят „сухи“ тоалетни.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):**

Не касае обекти с висок и нисък рисков потенциал, съгласно чл. 99б ЗООС.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) – Няма.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Не е приложимо

Прилагам:

1. Обяснителна записка
2. Карти
3. Електронен носител – 1 бр.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 13.10.2022 г. Уведомител: ……………………